**RP2020步兵操作手册**

**控制方式——**

**遥控控制（RC）**

**键盘控制（KEY）**

**云台和底盘联动模式——**

**机械模式（MECH）**

**陀螺仪模式（GYRO）**

**系统模式——**

**常规模式（NORMAL）**

**自瞄模式（AUTO）**

**打符模式（BUFF）**

**对位模式（PARK）**

**遥控控制：**

**启动时默认以机械模式启动，云台复位完成后再切换**

**全向运动：** 日本手，左摇杆控制前后左右，右摇杆控制转弯和云台俯仰

**模式切换：** 将S2置于最下时，为遥控控制（RC），固定机械模式

将S2置于中间时，为遥控控制（RC），固定陀螺仪模式

将S2置于最上时，为键盘控制（KEY），默认陀螺仪模式

**摩擦轮：** （开启/关闭）将S2置于最下，将S1由中间向最上拨一次

**弹仓：** （开启/关闭）将S2置于中间，将S1由中间向最上拨一次

**发射弹丸：** 在摩擦轮开启的条件下：

（点射）S2置于中间，将S1由中间向最下拨一次

（连射）S2置于最下，将S1置于最下开启，置于中间则关闭

**键盘控制：**

**默认为陀螺仪模式**

**全向运动：** WSAD控制前后左右，鼠标控制转弯和云台俯仰

Q： 左转90度

E： 右转90度

V： 右转180度（调头）

A+V： 左转180度（调头）

G： 快速抬头（15°）

Shift： （按住）超级电容放电

（松开）超级电容不放电

F： （开启/关闭）小陀螺

C： （开启/关闭）扭腰

**模式切换：** Ctrl： （按住）进入机械模式

（松开）退出机械模式

Ctrl+W： （按住）底盘进入爬坡模式

（松开）底盘退出爬坡模式

Ctrl+R： （触发）进入自动补弹对位模式

（移动按键WSAD等）退出自动补弹对位模式

Ctrl+F： （触发）进入打大符模式

（按住鼠标右键）手动模式，左键发射弹丸

（移动按键WSADQEV等）退出打大符模式

Ctrl+V： （触发）进入打小符模式

（按住鼠标右键）手动模式，左键发射弹丸

（移动按键WSADQEV等）退出打小符模式

鼠标右键：（按住）进入自瞄模式，判断条件符合时左键可发射弹丸

（松开）退出自瞄模式

**摩擦轮：** 鼠标左键：（摩擦轮未开启时）第一次按下开启摩擦轮但不转动拨盘，

键盘模式下开启后不关闭

**发射弹丸：** 鼠标左键：（短按）点射

（长按）连射